**C 06 июня 2025 г.** применять следующие базисные показатели при приемке пшеницы урожая 2024-2025г. ГОСТ 9353-2016 на Акционерное общество «Зерновой терминал «КСК»:

**пшеницы 3 класса урожая 2024-2025 г.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Протеин 13% и выше** | **Протеин 13,5% и выше** | **Протеин 14% и выше** | **Протеин 14,5% и выше** |
| Клейковина >= | 23% | 23% | 23% | 25% |
| ИДК <= | 90 ед. | 90 ед. | 90 ед. | 90 ед. |
| Натура >= | 750 г/л | 760 г/л | 770 г/л | 770 г/л |
| Влажность <= | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Сорная примесь <= | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Зерновая примесь <= | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Число падения >= | 250 с. | 250 с. | 250 с. | 250 с. |
| Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой <= | 2% | 2% | 2% | 2% |

* Наличие карантинных объектов и зараженность товара вредителями не допускается;
* Фузариоз - не более 1%;
* Проросшие зерна - не более 1%.

**пшеницы 4 класса урожая 2024-2025 г.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Протеин 10,5% и выше** | **Протеин 11,5% и выше** | **Протеин 12% и выше** | **Протеин 12,5% и выше** |
| Клейковина >= | 14% | 18% | 20% | 22% |
| ИДК <= | 90 ед. | 90 ед. | 90 ед. | 90 ед. |
| Натура >= | 720 г/л | 730 г/л | 730 г/л | 740 г/л |
| Влажность <= | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Сорная примесь <= | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Зерновая примесь <= | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Число падения >= | 200 с. | 220 с. | 220 с. | 220 с. |
| Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой <= | 2% | 2% | 2% | 2% |

* Наличие карантинных объектов и зараженность товара вредителями не допускается;
* Фузариоз - не более 1%;
* Проросшие зерна - не более 1%.

**2.** При перевалке пшеницы на Акционерное общество «Зерновой терминал «КСК»

Принимать к учету, а также осуществлять перевод номенклатуры при перемещении в следующем порядке:

- номенклатура «пшеница 3 класса» - содержание протеина 13,0% и выше;

- номенклатура «пшеница 4 класса» - содержание протеина 10,5 – 12,99%.